Skip to main content
Documentation personnelle R&T

#
Cheat Sheet Assembleur x86_64 (Syntaxe Intel, sans libc) CHATGPT

Compilation recommandée :

    gcc -nostdlib -nostartfiles -fno-pic -no-pie file.s -o prog

Activer la syntaxe Intel dans GAS :

    .intel_syntax noprefix

#
1. Sauts conditionnels et flags

##
Comparaison

    cmp rax, rbx        ; calcule rax - rbx et met à jour les flags

##
Flags principaux

- ZF (Zero Flag) : 1 si résultat = 0
- SF (Sign Flag) : 1 si résultat négatif
- CF (Carry Flag) : retenue (arithmétique non signée)
- OF (Overflow Flag) : overflow signé

##
Sauts conditionnels

###
Égalité

    je label            ; ZF=1
    jne label           ; ZF=0
    jz label            ; alias de je
    jnz label           ; alias de jne

###
Comparaison signée

    jl label            ; <
    jle label           ; <=
    jg label            ; >
    jge label           ; >=

###
Comparaison non signée

    jb label            ; < (below)
    jbe label           ; <=
    ja label            ; > (above)
    jae label           ; >=

###
Autres

    jmp label           ; saut inconditionnel
    call label          ; appel (push RIP puis jump)
    ret                 ; retour (pop RIP)

#
2. Variables globales (.data)

Section :

    .section .data

##
Déclarations (GAS)

###
Entiers

    var8:   .byte 0x41
    var16:  .word 0x1234
    var32:  .long 0x12345678
    var64:  .quad 0x1122334455667788

###
Tableaux

    array:  .byte 1,2,3,4

###
Accès (Intel syntax)

    mov al, [var8]
    mov rax, [var64]
    lea rdi, [var8]

Avec -no-pie (adresses absolues autorisées) :

    mov rdi, var8       ; adresse directe

#
3. Chaînes de caractères globales

##
Chaîne simple (terminée par 0)

    .section .data

    msg:
        .asciz "hello"

##
Sans terminateur

    msg:
        .ascii "hello"
    msg_len = . - msg

##
Avec saut de ligne

    msg:
        .asciz "hello\n"
    msg_len = . - msg      ; inclut le \0

##
Longueur (inclut le \0 avec .asciz)

    msg_len = . - msg

##
Longueur sans le \0

    msg_len = . - msg - 1

#
4. Exemple complet (write syscall, sans libc)

    .intel_syntax noprefix

    .section .data
    msg:
        .ascii "Hello\n"
    msg_len = . - msg

    .section .text
    .global _start

    _start:
        mov rax, 1          ; syscall write
        mov rdi, 1          ; stdout
        mov rsi, msg        ; adresse (OK avec -no-pie)
        mov rdx, msg_len
        syscall

        mov rax, 60         ; exit
        xor rdi, rdi
        syscall

#
5. Rappels utiles

##
Registres arguments (Linux x86_64)

- rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9

##
Instructions utiles

    cmp a, b
    jmp label
    call label
    ret
    lea rax, [var]
    mov rax, var        ; adresse absolue (nécessite -no-pie)

#
6. Sections mémoire

- .text : code
- .data : données initialisées
- .bss : données non initialisées

Exemple :

    .section .bss
    buffer: .skip 64